**Основные требования пожарной безопасности к индивидуальным жилым домам**

1. **Проверка оборудования жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями.**

Все помещения (кроме ванных комнат, душевых, туалетов) рекомендуется оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями.

1. **Проверка системы отопления здания.**

Отопительные печи должны быть заводского изготовления.

Дымовые трубы не должны иметь трещин и следов механических и деформационных повреждений. Дымовые трубы, а также участки стен, в которых скрыто прокладываются трубы, должны быть побелены.

1. **Проверка соблюдения требований к разделке и отступке печей.**

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих материалов, следует предусматривать по всей высоте печи или дымовой трубы в пределах помещения. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм.

1. **Проверка к защите конструкций здания от теплового воздействия печи.**

Конструкции зданий следует защищать от возгорания:

а) пол из горючих материалов под топочной дверкой - металлическим листом размером 700 x 500 мм по асбестовому картону толщиной 8 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи;

б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи - штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.

Расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее 1,25 м.

1. **Проверка условий безопасности эксплуатации печного отопления.**

При эксплуатации печного отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

д) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи;

з) сушить белье над отопительными печами и дымоходами.

1. **Проверка обеспеченности приусадебного участка первичными средствами пожаротушения.**

К началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.

1. **Запрещается:**

* прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ и материалов.
* эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
* пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
* обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
* пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
* применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
* на территории оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, устраивать свалки горючих отходов;
* хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с горючими газами;
* загромождать эвакуационные пути и выходы;
* пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами);
* использовать противопожарные расстояния между зданиями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары;
* хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.